Załącznik nr 1 do SIWZ

Oferowany przez Wykonawcę „**ciągnik rolniczy (wersja drogowa) wraz z osprzętem** nie może być prototypowy – z postępowania wyklucza się pojazdy prototypowe sprzedane w ilości mniejszej niż 4 sztuki (dotyczy marki, modelu, typu i długości oferowanej w niniejszym postępowaniu).

Wymagania dotyczące parametrów technicznych dla przedmiotu zamówienia:

1. Ciągnik rolniczy (wersja drogowa):
2. Rok produkcji – minimum 2015 r.
3. Maksymalna ilość przepracowanych motogodzin – 25.
4. Moc ciągnika homologowana min. 110 KM – max. 120 KM.
5. Masa całkowita, katalogowa bez obciążników i TUZ min. 4000 kg.
6. Komplet dokumentów w języku polskim niezbędnych do zarejestrowania na terenie RP.
7. Skrzynia biegów synchronizowana.
8. Szybkozłącza hydrauliczne min. 4 szt.- przód, 4 szt. – tył.
9. WOM tylny – 540/750 obr/min lub równoważne.
10. WOM przedni – min. 1000 obr/min.
11. Pompa hydrauliczna o wydajności min. 51 l/min.
12. Trzypunktowy tylny i przedni TUZ o min. udźwig tylny – min. 4300 kg, przedni – min.1800 kg.
13. Zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem.
14. Napęd na cztery koła – 4x4 (4WD).
15. Kabina – ogrzewanie, klimatyzacja, regulowany fotel kierowcy + dodatkowe siedzenie.
16. Rejestracja ciągnika na 2 osoby.
17. Wyposażony w układ pneumatyczny dla sterowania hamulcami przyczepy.
18. Lampa koloru pomarańczowego z napisem (SŁUŻBA DROGOWA).
19. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę min. 12 miesięcy, bez limitu motogodzin.
20. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe nie dłużej jak 72 godziny liczone w dniu robocze.
21. Przeglądy okresowe w okresie gwarancji w miejscu garażowania ciągnika, tj. Zarząd Dróg Powiatowy w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno.
22. Koszt dostawy ponosi Wykonawca.
23. Miejsce dostawy Zarząd Dróg Powiatowy w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno.
24. Ramie hydrauliczne – fabrycznie nowe:
25. Rok produkcji min. 2015 r.
26. Moc na hydromotorze min. 56 KM
27. Możliwość obrotu ramienia o minimum 90°.
28. Bezpiecznik hydr. – gazowy podnoszenia i opuszczania ramienia.
29. Własny układ hydrauliczny ze zbiornikiem.
30. Chłodnica oleju wraz z termostatem.
31. Sterowanie pracą ramienia z kabiny kierowcy – hydrauliczne, proporcjonalne lub równoważne.
32. Zakres roboczy poziomy min. 4,5 m.
33. Możliwość instalowania wymaganej głowicy roboczej.
34. Trzypunktowy układ zawieszania z tyłu ciągnika.
35. Hydrauliczny wysuw drugiego ramienia.
36. Dwa kierunki obrotu wału tnącego.
37. Wysokość transportowa i garażowa wraz z ciągnikiem max. 3 m.
38. Głowica bijakowa kosząca do trawy i krzaków – fabrycznie nowa:
39. Rok produkcji min. 2015 r.
40. Regulowana wysokość cięcia 2-6 cm.
41. Szerokość robocza min. 120 cm.
42. Montaż z ramieniem hydraulicznym.
43. Hydrauliczne ustawienie kąta pracy.
44. 2 kpl. Noży wymiennych dodatkowo.
45. Masa katalogowa min. 290 kg.
46. Głowica do frezowania pni i drzew - fabrycznie nowa:
47. Rok produkcji min. 2015 r.
48. Montaż z ramieniem hydraulicznym.
49. Hydrauliczne ustawienie kąta.
50. Średnica tarczy od 400-600 mm.
51. Wydajność min. 0,5 m²/h.
52. Dostarczony ciągnik rolniczy wraz z osprzętem musi być wyposażony w następujące dokumenty:
53. Świadectwo homologacji na terenie RP.
54. Gwarancja.
55. Fabryczna instrukcja obsługi w języku polskim wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji.
56. Komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta.
57. Książka serwisowa w języku polskim.

W cenie oferty należy uwzględnić przeszkolenie operatorów pojazdu pod względem eksploatacyjnym oraz technicznym, co będzie potwierdzone w protokole odbioru.

Wszelkie opłaty związane z cłem i akcyzą leżą po stronie Wykonawcy.

**Przedmiot zamówienia musi być ze sobą kompatybilny.**